Dors CT1040. Модификации HL и FT.
Dors CT1040 изготовлен двумя модификациями. Старая (условное наименование HL), новая (условное наименование FT).
Машины внешне похожи, но есть отличия в конструкции, внешнем виде. Это стоит учитывать при эксплуатации, ремонте и заказе ЗИП.

1) Dors CT1040. Старая (условное наименование HL).
 Кнопки панели английские. Дисплей монохромный, сегменты черные.
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Типы машин - Dors CT1040, Dors CT1040U.
	Серийные номера – 8 цифр.
	Шильдик на машине: указан только наименование модели, серийный номер наклеен отдельно
	Маркировка коробки: указаны только штрих-коды (дата пр-ва и серийный номер)
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2) Dors CT1040. Новая (условное наименование FT).
Кнопки панели русские. Дисплей монохромный, сегменты красные.
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Типы машин - Dors CT1040, Dors CT1040U, Dors CT1040UM.

	Серийные номера – 6 цифр.
	Шильдик на машине: указан серийный номер, дата пр-ва
	Маркировка коробки: указан серийный номер, дата пр-ва, номер заказа, штрих-код (только серийный номер)
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Dimensions;
x Depth X Height): 320 x 28{3 x 205 mm

@ pwpm(mxrxm 320 % 288 X 205 W
xrx B) 288 x 205 W™
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